Председателю ТС «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 От собственника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ д.\_\_\_\_\_\_ кв.\_\_\_\_\_\_

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать платную услугу «Отключение холодного и горячего водоснабжения» (далее ХГВС) «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. в интервале с 10.00 до 14.00 для выполнения работ *(выбрать необходимое)*:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Перенос полотенцесушителя |
|  | Перенос счетчиков воды |
|  | Установка фильтров |
|  | Замена вводных кранов |

Дополнительно сообщаю: (номер мастера для связи, количество стояков\* для отключения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Соблюдение текущих диаметров трубопровода гарантирую.

При переносе места подключения полотенцесушителя более чем на 1 метр от проектного, уведомлен, что требуется установка насоса для его функционирования (прогрева).

Схема переноса вышеуказанного оборудования прилагается.

Уведомлен, что при изменении приложенной схемы подключения полотенцесушителя, согласованной инженером, за его работоспособность ООО «Астокомфорт» ответственности не несет, а при переносе, замене трубопроводов и сантехнических приборов и устройств гарантийные обязательства на данные изменения не сохраняются.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись ФИО

\*Информируем Вас, что отключение водоснабжения производится в интервале с 10.00 до 11.00, работы можно выполнять только после звонка специалиста.

\*Для согласования работ по отключению ХГВС, заявления принимаются за сутки до планируемого отключения. Заявление и схему необходимо отправить в клиентский центр «А-100 Комфорт».

\*Стояк водоснабжения — это 1 труба для подачи воды, холодная или горячая.